Zakres robót:
Przewody zbiorcze sieci kanalizacji sanitarnej zostały zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych- ulica Brzozowa, Zacisze, Wesoła i Ustronna oraz prywatnych dróg dojazdowych.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej występują nawierzchnia asfaltowa, tłuczniowa, z kostki betonowej, żużla i nawierzchnia gruntowa.
Zakres robót:
- wykonanie przewodu kanalizacji ciśnieniowej D90x5,4 mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=245,5m
- wykonanie przewodu kanalizacji ciśnieniowej D75x4,5 mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=678,5m
- wykonanie przewodu kanalizacji ciśnieniowej D63x3,8 mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=2477,0m
- wykonanie przyłączy kanalizacji ciśnieniowej D63x3,8 mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=587,5m
- wykonanie przyłączy kanalizacji ciśnieniowej D50x3,0 mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=1304,0m wykopem otwartym i L= 38,5m metodą bezwykopową
- wykonanie kanałów grawitacyjnych D200x5,9mm o długości L=89,5
Wykonanie przyłączy grawitacyjnych D160x4,7mm o długości L=381,5m (w tym 25m w zakresie inwestycji gminnej)
- montaż zasuw do ścieków DN65 do montażu w ziemi- 2 szt.
- montaż zasuw do ścieków DN50 do montażu w ziemi- 10 szt.
- montaż studzienek rozprężnych- 2 szt.
- montaż studzienek z rewizją- 6 szt.
- montaż studzienek z zaworem odpowietrzająco- napowietrzającym- 2 szt.
- montaż studzienek z odwodnieniem- 3 szt.
- montaż zaworów do płukania kanałów DN50- 14 szt.
- montaż przydomowych przepompowni ścieków- 77szt.

51912